Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі
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	Назва предмета закупівлі
	
Телевізійне й аудіовізуальне обладнання (Комплект мультимедійного обладнання тип А, Комплект мультимедійного обладнання тип Б, Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом, Документ камера). Код національного класифікатора України ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»: 32320000-2 - Телевізійне й аудіовізуальне обладнання. Кількість: Комплект мультимедійного обладнання тип А – 2 комплекти, Комплект мультимедійного обладнання тип Б – 1 комплект, Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом – 1 штука, Документ камера – 1 штука.

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-07-01-004176-a;

Адреса поставки: 21021, м. Вінниця, вул. 600-річчя, 21;
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	Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі
	
Термін поставки товару: до 31.07.2026 року 
(поставка товару здійснюється за заявкою Замовника)

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб Замовника та з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів України. Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Обґрунтування необхідності закупівлі даного виду товару – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам.

Комплект мультимедійного обладнання тип А у складі: проектор, екран настінний моторизований, кабель HDMI, кабель живлення, кронштейн для кріплення проектора:

Проектор
Яскравість (люменів ANSI) 3800
Роздільна здатність 1080P (1920 × 1080)
Власне співвідношення сторін 16:9
Коефіцієнт контрастності (FOFO) 20,000:1
Кольори дисплея 30-бітний (1,07 мільярдів кольорів)
Джерело світла Лампа
Термін служби джерела світла a. Нормальний 6000 год., c. SmartEco 10 000 год., d. LampSave 15 000 год., b. ECO 10 000 год.
Оптичний Коефіцієнт проєкційної відстані 1.49~1.64
Коефіцієнт масштабування 1,1x
Оптика F/# = 2.56 ~ 2.68, f = 22 ~ 24.1 mm
Зсув проєктування (повна висота) 108%
Основні настройки 1D, вертикальний ± 40 градусів
Підтримка дозволу З VGA(640 × 480) на WUXGA_RB (1920 × 1200) 
Горизонтальна частота 15K~102 кГц
Інтерфейс вводу / виводу: Вхід ПК (D-sub 15-контактний) (x1), Вихід для монітору (D-sub 15-контактний) (x1), Композитний відеовхід (RCA) (x1), Вхід S-Video (Міні DIN 4-контактний) (x1), Вхід HDMI (x2), USB Type A (x1), USB Type Mini B (x1), Вхід RS232 (DB-9-контактний) (x1), Динамік (x1), 10 Вт, Аудіовхід (мініроз’єм 3,5 мм) (x1), Аудіовихід (мініроз’єм 3,5 мм) (x1)
Кронштейн для кріплення проектора який кріпиться до стелі довжина не менше 1 м;
Кабель живлення – 10 м для підключення пристрою живлення
Кабель HDMI - 10 м для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника
Екран настінний моторизований
діагональ 100"
співвідношення 16:9
розмір 221*124 cм.

Комплект мультимедійного обладнання тип Б у складі: проектор, інтерактивна дошка, кабель HDMI, кабель живлення, кронштейн для кріплення проектора:

Мультимедійний проектор з короткофокусним об'єктивом 
Роздільна здатність, не гірше XGA (1024x768)
Яскравість, не менше 3 700 лмн
Контрастність, не гірше 25 000:1
Співвідношення сторін 4:3
Співвідношення сторін – підтримуване 16:9
Корекція трапецеїдальних спотворень – вертикальна не гірше +/-40°
Термін служби лампи (годин) не менше 6000 (Яскравість), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
АВ -входи: 1 x HDMI 1.4a підтримка 3D, 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитне відео, 1 x Аудіо 3.5мм
АВ-виходи: 1 x VGA, 1 x Аудіо 3.5мм, 1 x Живлення USB-A 1A
Контроль 1 x RS232
Рівень шуму (звичайний), не більше 26дБ
Сумісність із комп'ютером
FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D сумісність
NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i /p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D сумісність
Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D Full 3D
Безпека Security bar, Kensington Lock, Інтерфейс захищений паролем
Потужність динаміка, не менше – 10 Вт
Надати посилання на проектор на сайті виробника для можливості перевірки наявності зазначених характеристик в разі відсутності підтвердження пропозиція буде відхилена.
гарантія на проектор не менше 3 років
гарантія на лампу проектора не менше 1 року або 1000 годин в робочому режимі
Кронштейн для кріплення проектора який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни, повинен витримувати не менше 9 кг. 
відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м;
Кабель живлення – 10 м для підключення пристрою живлення
Кабель HDMI – 10 м для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника

Інтерактивна дошка 
Робоча поверхня білого кольору, тверда, зносостійка, антивандальна, матова, зі спеціальним антібликовим покриттям;
Загальний розмір дошки не менше ніж, дюйми 83,2;
Активний розмір екрану та проекційного відображення не менше ніж, дюйми 81,5;
Сенсорна технологія: кількість дотиків не менше 10;
Роздільна здатність не менше 32768*32768;
Тип інтерфейсу – USB;
Живлення за допомогою USB інтерфейсу;
Довжина USB кабелю не менше – 5 м;
Базове програмне забезпечення для інтерактивної дошки, термін дії ліцензії – необмежений.

Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом в комплекті із кабелем HDMI, кабелем живлення, кронштейном для кріплення проектора:

Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом:
Світловий потік: не менше 4000 ANSI люменів;
Роздільна здатність проектора: не менше 1280 × 800 пікселів (WXGA);
Співвідношенні розмірів: 16:10;
Контрастність: не менше 25000:1;
Проекційний коефіцієнт проектора: не більше 0.52; 
Ресурс роботи лампи проектора в нормальному режимі роботи: не менше 5000 годин.;
Інтерфейси/Порти:
HDMI не менше 1  порту;
VGA-OUT не менше 1 порту;
VGA-IN не менше 1 порту;
Composite Video не менше 1 порту;
USB живлення не менше 1 порту;
Аудіо входів не менше 1 порту;
Аудіо виходів не менше 1 порту;
Акустична система вбудована в проектор: потужність не менше 16 Вт;
Гарантія на лампу проектора від виробника: не менше 1 року або 1000 годин в робочому режимі;
Гарантія на проектор від виробника не менше 3 років;
Кронштейн для кріплення проектора який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни, повинен витримувати не менше 9 кг 
відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м;
Кабель живлення – 10 м для підключення пристрою живлення
Кабель HDMI – 10 м для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника.

Документ камера

Розміри виробу 362,45 x 351,5 x 149,30 мм
Вага продукту 1,5 кг
Мегапікселі 24 мегапікселі
Макс. розмір документа A3: 420 × 297 мм / 16,5 × 11,7 дюйма
Макс. товщина документа 50 мм
Оптична роздільна здатність (за замовчуванням) 320 точок на дюйм
Розміри пікселів 5696*4272
Глибина кольору в бітах 24-бітний колір
Швидкість сканування 1,5 с/сканування
Розпізнавання символів (OCR)
Розпізнається понад 180 мов
Джерело світла.
1 x Вбудований світлодіодний масив, білий, 2-рівневий
1 x Прикріплюваний світлодіодний ліхтарик, білий, 1 рівень
Формати файлів (вихідні)
Пошук у форматах Word, Excel, TIFF, PDF
Інші - JPG, PDF
Формати сканування (вхідні)
книги (довідники, журнали, томи тощо)
документи (посвідчення особи, контракти, податкові форми тощо), сімейні архіви (свідоцтва про народження, любовні листи, малюнки, листівки, газетні вирізки тощо).
Режим візуального доповідача
Підтримується, 1920*1080@20Fps
HDMI: 
1920*1080P 60 Гц
1920*1080P 50 Гц
1920*1080i 60 Гц
1920*1080i 50 Гц
1280*720P 60 Гц
1280*720P50Гц 
ФУНКЦІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Режим кольорового сканування
Колір, Візерунки, Штампи, Шкала сірого, Чорно-білий
Розумні технології
Технологія автоматичного видалення пальців
Технологія автоматичного розпізнавання перегортання сторінок
Механізм автоматичного сканування
Технологія автоматичного вирівнювання кривих
OCR (від ABBYY Technology)
Автоматичне розділення сторінок
Інструмент обробки зображень
Обрізання зображення
Обрізка зображення
Обертання зображення
Корекція нахилу зображення
Стандартизація зображень
Попереднє налаштування правила перейменування файлів
Тригер сканування
Ручне керування
Керування педалями
Кнопкове керування (на сканері)
Керування кнопками (програмне забезпечення)
Автоматичне сканування 
(активується перегортанням сторінок)
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	Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення
	
Розрахунок очікуваної вартості предмета закупівлі було складено 
з урахуванням рекомендацій Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої наказом Мінекономіки від 18.02.2020 року № 275 (зі змінами), зокрема використовуючи метод порівняння ринкових цін на такого роду товари та шляхом отримання 3-х комерційних пропозицій. 
+ Службова записка від відповідальної особи (згідно Порядку укладання договорів, що містять фінансові зобов’язання, у Донецькому національному університеті імені Василя Стуса, затвердженого Наказом ректора № 127/05 від 25.03.2021 року).

Очікувана вартість: 140 916 грн. 67 коп. (сто сорок тисяч дев’ятсот шістнадцять грн 67 коп.) без ПДВ. 169 100 грн 00 коп. (сто шістдесят дев’ять тисяч сто грн 00 коп.) у т.ч. ПДВ 20 %.




